**วิธีการใช้ VDSL Router รุ่นอื่นๆเพื่อเชื่อมต่อกับ AIS Fibre**

**ตรวจสอบ Configuration:**

1.    Connection Mode หรือ Internet Protocol เป็น **PPPoE**

2.    มีการตั้งค่า **PPPoE User Name และ Password** เดิมไว้พร้อมแล้ว

* กรณียังไม่มีการตั้งค่า
  + ให้ใส่ User Name เป็น หมายเลข Internet ID (8800xxxxxx)
  + และ Password เป็น BYOD ตามด้วย Internet ID (BYOD8800xxxxxx)

3.    ตั้งค่า **VLAN เป็น Disable** (ในกรณีที่ไม่มีให้ disable VLAN ให้ตั้งค่า VLAN เป็น 0)

**How to use other VDSL Router to connect AIS Fibre**

**Check Configuration:**

1. Connection Mode or Internet Protocol is **PPPoE**
2. The **PPPoE User Name and Password** is already set up
   * In case of no setting
   * set User Name to Internet ID (8800xxxxxx)
   * and Password to BYOD+Internet ID (BYOD8800xxxxxx)
3. Set **VLAN to disable** (in case of cannot set disable, set VLAN to 0)